Реализация. Цена договорная! т. 8 912 935 3251.

**Масло трансформаторное тип (ВГ)**

Соответствует требованиям : МЭК 296 класс II А (IEC 296)

Предназначенное для использования в трансформаторах, преобразователях, индукторах. конденсаторах с напряжением до 1150 кВ включительно.

Испытывается перед отпуском с предоставлением протокола.

Количество 20 тн.

**МОТОРНЫЙ ПРИВОД СТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛЯТОРА (РПН)**

силовых трансформаторов 35/6 кВ немецкого производства.

Количество приводов - 4 шт.

